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Presseinformation

Umrichtertauglicher 2300-kW-Gebläsemotor mit Doppelwicklung

Menzel Elektromotoren hat für ein malaiisches Zementwerk einen 2300-kW-Käfigläufermotor mit Doppelwicklung für den Betrieb am Frequenzumrichter gefertigt und bei unveränderter Baugröße eine Leistungssteigerung umgesetzt. Der maßgeschneiderte Gebläsemotor sitzt am Vorwärmer vorm Drehrohrofen.
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	Bild: Der Käfigläufermotor mit Doppelwicklung sorgt für einen ausfallsicheren Betrieb am Umrichter



Menzel Elektromotoren hat für ein Zementwerk in Malaysia einen maßgeschneiderten Gebläsemotor für den Betrieb am Frequenzumrichter gefertigt. Der Motor treibt ein Gebläse am Vorwärmer an, der das Zementrohmehl vor der Beschickung des Drehrohrofens erhitzt. Dieser Verfahrensschritt nutzt die Abwärme des Ofens und spart in der Zementproduktion Zeit und Brennstoff. Hohe Verfügbarkeit und eine lange Motorlebensdauer sind dabei entscheidend.

Der Käfigläufermotor mit einer Ausgangsleistung von 2300 kW bei 690 V Bemessungsspannung stellt im Betriebspunkt eine Drehzahl von 915 min-1 und ein Drehmoment von 24005 Nm bereit. Er weist die Schutzart IP55 auf und wird durch einen Luft-Luft-Wärmetauscher mit zwei Fremdlüftern (Kühlart IC 616) gekühlt.

Menzels Konstruktionsabteilung legte den Motor speziell für den anspruchsvollen Dauerbetrieb am Frequenzumrichter aus. Leistung und Strom werden gleichmäßig auf zwei getrennte Wicklungssysteme verteilt. Dies reduziert die Wärmeentwicklung, schont die Wicklungsisolation, verlängert die Lebensdauer des Motors und mindert Oberschwingungen. Selbst bei extremen Bedingungen durch Spannungsspitzen oder Frequenzschwankungen bleibt der Motor stabil.

Der Motor ersetzt eine ältere Maschine. Auf Kundenwunsch erhöhte Menzel die Leistung von 1970 kW auf 2300 kW, behielt jedoch dieselbe Baugröße bei, sodass keine Umbauarbeiten in der Anlage nötig waren. So replizierte der Motorhersteller alle Hauptanschlussmaße: die Achshöhe von 560 mm, die Fußmaße und die Lage des Hauptklemmenkastens.

Der Betreiber ist ein langjähriger Kunde des Mittelständlers und nutzt dessen Motoren in diversen Anwendungen. Ein Vertreter des Unternehmens war bei der Lastprüfung im Menzel-Werk in Hennigsdorf bei Berlin anwesend. Dabei wurden verschiedene Lastpunkte aus dem Anwendungsprofil angefahren und die Erwärmung gemessen. Menzel-Ingenieure begleiteten später auch die Inbetriebnahme per Internet und stellten sicher, dass die Anlage zuverlässig und mit hohem Durchsatz läuft.

Motoren für Ventilatoren, Gebläse und Lüfter: https://www.menzel-motors.com/de/luefter-antrieb/
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	Über Menzel Elektromotoren
Die Menzel Elektromotoren GmbH mit Hauptsitz in Hennigsdorf bei Berlin produziert und vertreibt seit 1927 Elektromaschinen. Der Mittelständler ist auf die Lieferung größerer Elektromotoren inklusive Sonderausführungen innerhalb kürzester Zeit spezialisiert – das Produktspektrum enthält Hoch- und Niederspannungsmotoren, Gleichstrommotoren, Transformatoren sowie Frequenzumrichter. Menzel fertigt Motoren im Leistungsbereich bis über 25 MW und passt lagervorrätige Motoren kurzfristig anwendungsspezifisch an. Um kurze Lieferzeiten zu gewährleisten, unterhält das Familienunternehmen ein großes Lager mit über 20.000 Motoren bis 15 MW. Zu einer hohen Zuverlässigkeit tragen qualifiziertes Engineering, ein erfahrenes Team und moderne Bearbeitungs- und Prüfeinrichtungen bei. Menzel betreibt Niederlassungen in Schweden, Großbritannien, Frankreich und Italien und kooperiert weltweit mit zahlreichen Partnern.
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