[image: ]
[image: ]Seite 2:	HV-Rührwerksmotor für Schweden
Presseinformation

Hochspannungsmotor in Eilfertigung

Ein schwedischer Betreiber benötigte dringend Ersatz für einen defekten 2300-kW-Rührwerksmotor. Menzel Elektromotoren baute einen lagervorrätigen Hochspannungsmotor in nur sechs Werktagen anwendungsspezifisch um – mit angepassten Wellenmaßen, Grundrahmen und verstärkten Wälzlagern.

	[image: ]

	Bild: Menzel fertigte in sechs Werktagen einen anwendungsspezifischen 2300-kW-Hochspannungsmotor, sodass keine Umbauten an der Kundenanlage nötig waren



[bookmark: _Hlk237012267]Menzel Elektromotoren hat einen Hochspannungsmotor in nur sechs Werktagen anwendungsspezifisch umgebaut. Der schwedische Auftraggeber benötigte dringend Ersatz für einen beschädigten Rührwerksmotor.

Die Kenndaten waren durch die Anwendung vorgegeben: 2300 kW Ausgangsleistung bei 6600 V, Drehzahl 1485 min-1 und Bemessungsmoment 14791 Nm. Menzel wählte einen passenden lagervorrätigen Drehstrom-Käfigläufermotor aus und bearbeitete ihn so, dass er den Originalmotor reibungslos ersetzte. Da die Baugröße und Wellenmaße nicht den Anschlussmaßen beim Kunden entsprachen, fertigte Menzel einen Grundrahmen, um die Achshöhe anzupassen, und fräste den Wellendurchmesser neu. Außerdem baute der Motorenhersteller verstärkte Wälzlager ein, die den hohen Belastungen im Rührwerk standhalten.

Der Motor in Bauform IM 1001 (IM B3, Fußbefestigung) entspricht der Schutzart IP55 und hat einen Luft-Wasser-Wärmetauscher (Kühlart IC 81W). Er weist eine hohe Robustheit und einen hohen Wirkungsgrad auf.

Der Hersteller konstruiert seine Motorserien modular. So kann er sie flexibel mit verschiedenen Kühl- und Schutzarten sowie Befestigungsmöglichkeiten ausführen. Individuelle Anpassungen wie Sonderwellenmaße oder elektrische Rekonfigurationen realisiert er bei Bedarf ebenfalls kurzfristig. So stellt Menzel sicher, dass Anlagen schnell wieder laufen.

Mehr über Motor-Maßfertigung: https://www.menzel-motors.com/de/umbau/
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	Über Menzel Elektromotoren
Die Menzel Elektromotoren GmbH mit Hauptsitz in Hennigsdorf bei Berlin produziert und vertreibt seit 1927 Elektromaschinen. Der Mittelständler ist auf die Lieferung größerer Elektromotoren inklusive Sonderausführungen innerhalb kürzester Zeit spezialisiert – das Produktspektrum enthält Hoch- und Niederspannungsmotoren, Gleichstrommotoren, Transformatoren sowie Frequenzumrichter. Menzel fertigt Motoren im Leistungsbereich bis über 25 MW und passt lagervorrätige Motoren kurzfristig anwendungsspezifisch an. Um kurze Lieferzeiten zu gewährleisten, unterhält das Familienunternehmen ein großes Lager mit über 20.000 Motoren bis 15 MW. Zu einer hohen Zuverlässigkeit tragen qualifiziertes Engineering, ein erfahrenes Team und moderne Bearbeitungs- und Prüfeinrichtungen bei. Menzel betreibt Niederlassungen in Schweden, Großbritannien, Frankreich und Italien und kooperiert weltweit mit zahlreichen Partnern.
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