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[bookmark: _Hlk109901321]Reinraumdose in Dichtheitsklasse 7 

In Laboren, der Mikroelektronik, Medizintechnik, Pharma- und Lebensmittelindustrie werden hygienisch besonders sensible Prozesse unter Reinraumbedingungen durchgeführt. Für die fachgerechte Elektroinstallation in Reinraumwänden hat KAISER eine Geräte-Verbindungsdose mit der höchsten Dichtheitsklasse 7 entwickelt. Die nach VDI 2083-19 zertifizierte Reinraumdose verhindert zuverlässig das Entweichen oder Eindringen von kleinsten Partikeln durch die eingebrachte Elektroinstallation. Dies erspart zeitaufwändige Behelfslösungen, um einen Luftaustausch sowie die Freisetzung von in der Luft enthaltenen Schwebstoffen, Gasen, Keimen, Bakterien oder Viren aus bzw. in Reinräume auszuschließen. Die mit Dichtungsmembranen und umlaufender Dichtlippe ausgeführte Geräte-Verbindungsdose verfügt über sechs Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung für einen dauerhaften Schutz vor unkontrolliertem Luftaustausch, Leckluft-Strömungen und Kontamination. Ausgelegt ist die Lösung für Plattenstärken von 7 bis 40 mm sowie Installationsöffnungen von 68 mm Durchmesser und Leitungseinführungen bis 11,5 mm Durchmesser. Die komplette Montage lässt sich schnell und montagefreundlich mit nur einem Schraubenantrieb ausführen. Zur vollisolierten Durchverdrahtung mehrerer Dosen führt KAISER einen luftdichten Verbindungsstutzen im Angebot. Bei aufbauenden Wandbelägen mit einer Stärke von über 10 mm, wie etwa Fliesen, kann ein optionaler Putzausgleichsring zur Einhaltung der IP-Schutzart montiert werden. 
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	Bild 1: Die von KAISER entwickelte Reinraum Geräte-Verbindungsdose in Dichtheitsklasse 7 erspart umständliche Behelfslösungen für eine luftundurchlässige Elektroinstallation. 

(Foto: KAISER GmbH & Co. KG)
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	Bild 2: Die KAISER Reinraumdose weist eine zehnfach bessere Dichtheit als herkömmliche luftdichte Elektroinstallationsprodukte auf und erspart damit zeitaufwändige Behelfslösungen. 

(Foto: KAISER GmbH & Co. KG)
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KAISER Elektroinstallations-Systeme
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/loesungen/








	Unternehmensprofil 
[bookmark: _Hlk184628168]Die KAISER GmbH & Co. KG am Hauptsitz Schalksmühle, im Sauerland, produziert und vertreibt Produkte und Systeme für die professionelle Elektro-Installation, Kabelverschraubungen sowie Lösungen für den professionellen Glasfaser-Breitbandausbau. Als innovativer Systemanbieter bietet das 1904 gegründete Familienunternehmen dem Elektrohandwerk und der Industrie praxisgerechte Lösungen auch für spezielle Bauanforderungen wie den Brand-, Schall- und Strahlenschutz, Bauen im Bestand und die Energieeffizienz. Das Unternehmen ist Teil der KAISER GROUP.

Unter dem Dach der KAISER GROUP sind vier starke Marken vereint. An vier europäischen Standorten werden Produkte und Systeme für die Elektro-Installation produziert und international vertrieben. Zusammen mit den Landesgesellschaften AGRO AG in der Schweiz, ATTEMA B.V. in den Niederlanden sowie HELIA – PLASTIC COLOR NV in Belgien ist die KAISER GROUP europaweit aktiv. Architekten und Fachplaner, Handwerk, Industrie und Handel können auf hochwertige Lösungen vertrauen, mit denen sich auch anspruchsvollste Projekte sicher meistern lassen. Dafür steht die KAISER GROUP mit ihren vier starken Marken KAISER, AGRO, ATTEMA und HELIA.

	Weitere Informationen: 
KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle
Tel.: +49(0)23 558 09-0

E-Mail: pr@kaiser-elektro.de
Internet: www.kaiser-elektro.de
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