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Seite 2:	SAB Bröckskes auf der InnoTrans 2026
Presseinformation

SAB-Hochleistungs-Datenleitungen auf der InnoTrans 2026 

Zum 13. Mal ist SAB Bröckskes in diesem Jahr als Aussteller auf der InnoTrans in Berlin vertreten. Vom 22. bis 25. September 2026 präsentiert der Spezialkabel-Hersteller innovative Lösungen für die Bahntechnik und den Schienenverkehr. Ein Highlight des Messeauftritts in Halle 14.1, Stand 200, stellen neue Hochleistungs-Datenleitungen für die Bahntechnik dar. 
Mit den neuen Leitungen SABIX R flex Data IQ vergrößert der Kabelspezialist sein Portfolio dauerflexibler Rail-Leitungen nach EN 45545-2 um drei weitere Varianten. Das Leitungsdesign kombiniert hohe Übertragungsleistung für moderne Infotainment-, Anzeige- und Kommunikationssysteme mit einem umfassenden Sicherheitskonzept. Je nach Ausführung werden DVI Dual-Link bzw. HDMI, DVI und DisplayPort oder USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1x1 unterstützt. Die Serie erfüllt die Brandschutzanforderungen der R15 (EL1A) und R16 (EL1B) nach EN 45545-2 für die Gefährdungsstufen HL1 und HL2 und die Flammwidrigkeit nach UN/ECE R118 für den internationalen Einsatz. SABIX R flex Data IQ ist flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, bündelbrandgeprüft nach IEC 60332-3-25 sowie öl- und kraftstoffbeständig gemäß EN 50264-1. Die aus RoHS-konformen, PFAS-freien Materialien gefertigten Leitungen sind für Temperaturbereiche von -50/-40 bis +90 °C (DIN VDE) bzw. +75 °C (UL/CSA) zugelassen. 
Als weitere Neuheit stellt SAB ein transparentes und hochflexibles Erdungsseil R 107 nach EN 45545-2 vor. Zum Ausstellungsprogramm gehören außerdem die EN 45545-2 geprüften Bahnleitungen der Reihe SABIX R FRNC, die halogenfreien Ethernetleitungen der CATLine für hohe Übertragungsraten auch in dauerflexibler Ausführung sowie dreh- und torsionsfähige Anschlussleitungen. Darüber hinaus informiert SAB Bröckskes über sein umfangreiches Leistungsspektrum in der Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer Sonderlösungen selbst bei kleinen Losgrößen ab 300 m. Bahntechnik-Experte Thomas Kath freut sich auf zahlreiche Besucher am SAB-Messestand und den persönlichen Austausch vor Ort. 

	[image: ]

	Bild 1: Die für zeitgemäße Daten- und Multimediaschnittstellen ausgelegte SABIX R flex Data IQ erfüllt alle Brandschutzanforderungen zum Einsatz in Schienenfahrzeugen.
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	Bild 2: Die Hochleistungs-Datenleitungen sind in drei Varianten für DVI Dual-Link bzw. HDMI, DVI und DisplayPort sowie USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1x1 erhältlich.
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Über SAB Bröckskes
Das 1947 von Peter Bröckskes in Viersen als Einmannbetrieb für den elektrischen Anlagenbau gegründete Unternehmen zählt heute mit mehr als 550 Beschäftigten und einem in über 100 Ländern erwirtschafteten Umsatz von über 134 Mio. Euro zu den weltweit führenden Spezialkabelherstellern. Das Portfolio der SAB Bröckskes GmbH & Co. KG umfasst neben Kabeln und Leitungen in unterschiedlichsten Materialausführungen auch die Kabelkonfektionierung sowie messtechnische Lösungen. Mit seinen komplett am Stammsitz Viersen entwickelten und gefertigten Produkten beliefert das Unternehmen zahlreiche Branchen von der Industrieautomation und Kommunikationstechnologie über Hersteller von Bau- und Agrarmaschinen, die Bahn- und Schifffahrtstechnik bis zur Medizintechnik. SAB Bröckskes ist mit seinen internationalen Vertretungen und Tochterunternehmen global aufgestellt und wurde bereits mehrfach mit der Auszeichnung "Bester Ausbildungsbetrieb in NRW" prämiert.


	Kontakt:
SAB BRÖCKSKES GmbH & Co. KG 
Sacir Adrovic
Grefrather Str. 204-212b
41749 Viersen

Tel.: +49 (0)2162 / 898-146
E-Mail:  s.adrovic@sab-cable.com
Internet: www.sab-cable.com
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